|  |  |
| --- | --- |
| traka_vladaGRB VL | Република СрбијаАутономна покрајина Војводина**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА****АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови СадТ: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736info@fkuapv.org |
|  | БРОЈ: 136-404-127/2016-03 | ДАТУМ: 21.06.2016. године |

|  |
| --- |
|  |

Управа за капитална улагања АП Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добра: медицинска опрема – **Колица и лежаји**, за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за плућне болести Војводине, Ср. Каменица Пут др. Голдмана бр. 4, број јавне набавке **136-404-127/2015-03**, за коју је Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 31.05.2016. године.

На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број: **136-404-127/2015-03**, сачињава и на Порталу јавних набавки и интернет страници наручица објављује

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 3.**

**за јавну набавку добара – Колица и лежаји, БРЈН 136-404-127/2016-03,**

према следећем:

**Број 1**

У делу Конкурсне документације **2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ., 2) 2.1) врста техничке карактеристике (спецификација), у табеларном делу, на страни 7 од 68, тест:**

|  |
| --- |
| **3. КОЛИЦА ЗА ПРЕВИЈАЊЕ** |
| **1** | **2** | **3** |  **4** |
| 3.1 | Конструкција и зидови од анодизираног алуминијума |  |  |
| 3.2 | Радне површине од ПЦ/АБС пластике |  |  |
| 3.3 | Централни систем за закључавање |  |  |
| 3.4 | Точкови пречника мин 120мм |  |  |
| 3.5 | Минимум 2 точка да имају механизам за закључавање |  |  |
| 3.6 | Ручке за гурање са свих страна (са три стране, осим са стране где се отварају) |  |  |
| 3.7 | Колица треба да имају радну површину на извлачење са стране |  |  |
| 3.8 | Димензије: мин 800мм x 600мм, висина 1000мм +/- 50мм |  |  |
| **4. КОЛИЦА ЗА АПАРАТЕ** |
| 4.1 | Зидови и фиоке од медицинског челика AISI304 |  |  |
| 4.2 | Радна површина од полимера, са ручкама за гурање |  |  |
| 4.3 | 4 фиоке од медицинског челика AISI304, извлаче се по шинама |  |  |
| 4.4 | 3 фиоке висина мин 155 мм |  |  |
| 4.5 | 1 фиока висина мин 235 мм |  |  |
| 4.6 | Колица са стране треба да имају контејнер од мин 7 литара запремине |  |  |
| 4.7 | 4 точка мин. пречника 120 мм, 2 са кочницом |  |  |
| 4.8 | Колица треба да имају гумене одбојнике |  |  |
| 4.9 | Димензије: мин 680 x мин 500 |  |  |

***мења се и гласи:***

|  |
| --- |
| **3. КОЛИЦА ЗА ПРЕВИЈАЊЕ** |
| **1** | **2** | **3** |  **4** |
| 3.1 | Конструкција и зидови од анодизираног алуминијума |  |  |
| 3.2 | Радне површине од ПЦ/АБС пластике |  |  |
| 3.3 | Централни систем за закључавање |  |  |
| 3.4 | Точкови пречника мин 120мм |  |  |
| 3.5 | Минимум 2 точка да имају механизам за закључавање |  |  |
| 3.6 | Ручке за гурање са свих страна (са три стране, осим са стране где се отварају) или колица која имају другачије ергономско решење ручки под условом да другачије ергономско решење има исти тражени ефекат. |  |  |
| 3.7 | Колица треба да имају радну површину на извлачење са стране |  |  |
| 3.8 | Димензије: мин 800мм x 600мм, висина 1000мм +/- 50мм |  |  |
| **4. КОЛИЦА ЗА АПАРАТЕ** |
| 4.1 | Зидови и фиоке од медицинског челика AISI304 |  |  |
| 4.2 | Радна површина од полимера, са ручкама за гурање или са ручкама за гурање које имају другачије ергономско решење ручки под условом да другачије ергономско решење има исти тражени ефекат. |  |  |
| 4.3 | 4 фиоке од медицинског челика AISI304, извлаче се по шинама |  |  |
| 4.4 | 3 фиоке висина мин 155 мм са могућим одступањем у односу на захтевану висину од +/-10 %  |  |  |
| 4.5 | 1 фиока висина мин 235 мм са могућим одступањем у односу на захтевану висину од +/-10 % |  |  |
| 4.6 | Колица са стране треба да имају контејнер од мин 7 литара запремине |  |  |
| 4.7 | 4 точка мин. пречника 120 мм, 2 са кочницом |  |  |
| 4.8 | Колица треба да имају гумене одбојнике или одбојнике другачијег ергономског решења који имају исти тражени ефекат. |  |  |
| 4.9 | Димензије: мин 680 x мин 500 |  |  |

**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ** **136-404-127/2016-03**