|  |  |
| --- | --- |
| ГРБОВИ ЗА МЕМОРАНДУМ | Република Србија  Аутономна покрајина Војводина  **УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**  **АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**  Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  Т: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736  [www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs](http://www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВKУ РАДОВА НА**

**РЕКОНСТРУКЦИЈИ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ**

**ЈНОПБР: 136-404-182/2018-03**

**- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -**

|  |  |
| --- | --- |
| Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набаки, Интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа**:** | **Дана, 19.07.2018. године** |
| Рок за подношење понуда**:** | **20.08.2018. године до 10.00 часова** |
| Јавно отварање понуда**:** | **20.08.2018. године у 10.30 часова** |

**Укупно страна 84.**

**Нови Сад, јул 2018. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:136-404-182/2018-03-1 од 17.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 136-404-182/2018-03-2 од 17.07.2018. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку у отвореном поступку**

**набавка радова на реконструкцији слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду**

**ЈНОПБР: 136-404-182/2018-03**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 4 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 6 |
| III | Техничка документација и планови | 8 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 16 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 17 |
| VII | Модел уговора | 26 |
|  | Обрасци од 6 до 9 | 53 -56 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 41 |
|  | Предмер и предрачун радова | 57 -84 |

**НАПОМЕНА:** Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, обзиром да је Наручилац сагласно члану 63. став 1. ЗЈН дужан да све измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Сагласно ставу 2. и 3. члана 63. члана ЗЈН, Наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1) Подаци о Наручиоцу:**

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

ПИБ: 108819257

МАТИЧНИ БРОЈ: 08950920

Интернет страница: [www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs](http://www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs)

е – mail: [snezana.basta@vojvodina.gov.rs](mailto:snezana.basta@vojvodina.gov.rs)

**2) Врста поступка и законска регулатива:**

Отворени поступак

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланома 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)

На ову јавну набавку ће се примењивати:

* Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
* Закон о општем управном поступку (,,Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)
* Закон о облигационим односима (,,Сл. гласник РС“, бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ и 57/89, (,,Сл. гласник РС“, бр. 31/93 и ,,Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља)
* Закон о планирању и изградњи објеката (,,Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09,64/10,24/11, 121/2012, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)
* Закон о безбедности и здрављу на раду (,,Сл. гласник РС“, бр.101/05)

**3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки**

Предмет јавне набавке је набавка радова – Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду

**Назив и ознака из општег речника набавке:**

**45000000** – грађевински радови

**4) Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег речника набавки**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**5) Назнака да се поступај спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума**

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**6) Врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или више понуђача), трајање оквирног споразума, начин доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет страна Наручиоца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума:**

Отворени поступак се **не** спроводи ради закључења оквирног споразума.

**7) Контакт особе:**

* [snezana.basta@vojvodina.gov.rs](mailto:snezana.basta@vojvodina.gov.rs)
* Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима

врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад или путем електронске поште [snezana.basta@vojvodina.gov.rs](mailto:jelena.knezevic@vojvodina.gov.rs) сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од **08.00** до **16.00 часова**. Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено.

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

|  |
| --- |
| 1. **Врста радова**   Радови на реконструкцији слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду изводе се ускладу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.   1. **Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова**   Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру радова, који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.  ***ПРЕДМЕР РАДОВА се налази у оквиру Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни са предмером радова (Поглавље VI).***   1. **Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета**   За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.  Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима  и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.  Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.  Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.  Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.  Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.  Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.  Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.  Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.   1. **Рок за извођење радова**   Рок за извођење грађевинских радова који су предмет ове јавне набавке не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) календарских дана од увођења у посао Понуђача - Извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао најдуже 10 дана од дана потписивања Уговора, уколико се другачије не договори.   1. **Место извођења радова**   Место извођења радова је Град Нови Сад, Блок омеђен Улицама Београдски кеј, Дунавском, Жарка Васиљевића и Милоша Бајића у Новом Саду на катастарској број 9376/1 К.О. Нови Сад I  **Обилазак локације за извођење радова и увид у техничку документацију**  Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће по писменом или телефонском захтеву понуђача омогућити увид у расположиву техничку документацију.  Изјаву понуђача о извршеном увиду у Техничку документацију за извођење предметних радова потписаће представник наручиоца Горан Вуковић, телефон 021/4881-810. За припрему понуде, понуђачима је, поред увида у техничку документацију омогућен и увид у постојеће стање на локацији извођења предметних радова и то сваким радним даном (понедељак – петак) почев од дана објављивања позива за подношење понуда па до**, најксније 5 дана пре истека рока за подношење понуда у времену од 8,00-15,30 часова**, на адреси: Управа за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Понуђачи су у обавези да пре увида, **2 дана** раније најаве посету локацији подношењем захтева за увид на телефон бр. 021/4881-732 или писменим путем на мејл: [snezana.basta@vojvodina.gov.rs](mailto:snezana.basta@vojvodina.gov.rs)  Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове, увидом у пројектну документацију и локацију. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној документацији.  О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље VI. Конкурсне документације). |

***III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Техничку документацију чине:

- Идејни пројекат за партерно уређење зелених површина са реконструкцијом пешачких и колских саобраћајница унутар Блока омеђеног Улицама Београдски кеј, Дунавском, Жарка Васиљевића и Милоша Бајића у Новом Саду на катастарској број 9376/1 К.О. Нови Сад I

Број: Е – 252/17 од јануара 2018. године, израђен од стране „STUDIO D ART“ НОВИ САД

- Идејни пројекат реконструкције зелене површине унутар Блока омеђеног Улицама Београдски кеј, Дунавском, Жарка Васиљевића и Милоша Бајића у Новом Саду на катастарској број 9376/1 К.О. Нови Сад I, Број: Е-252/17 од маја 2018. године израђен од стране „STUDIO D ART“ НОВИ САД

- Идејни пројекат постављања јавног осветљења зелених површина, пешачких и колских саобраћајница унутар Блока омеђеног Улицама Београдски кеј, Дунавском, Жарка Васиљевића и Милоша Бајића у Новом Саду на катастарској број 9376/1 К.О. Нови Сад I Број: Е-252/17 од јуна 2018. године израђен од стране „STUDIO D ART“ НОВИ САД

Увид у расположиву техничку документацију је могуће заказати путем имејла: [snezana.basta@vojvodina.gov.rs](mailto:snezana.basta@vojvodina.gov.rs), телефоном: 021/4881-732, 063 251 708 лице за контакт Снежана Баста.

Рок за увид у документацију је најкасније **5** дана пре истека рока за достављање понуда, уз претходну најаву од **2** дана раније.

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар*(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  **Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* | **Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА**на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела каочлан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 4. | Да има важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности издату одстране надлежног органа*(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН);* | Није примењиво у предметној јавној набавци. |
| 5. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* | Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву |

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | - Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.)  Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:  биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности;  - Потврда о броју дана неликвидности коју издаје **Народна банка Србије**, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период; |
|  | Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015-2017) остварио приход у минималном укупном износу од **54.000.000,00 динара;**  Да понуђач није био неликвидан у периоду од 1 године, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда. |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | А) Списак референтних радова и Потврде наручиоца о изведеним истим или сличним радовима са радовима који су предмет јавне набавке, односно радовена партерном уређењу, претходне три године (2015 - 2017), у укупном износу од минимално 27.000.000,00 динара без ПДВ, фотокопије уговора са припадајућим анексима и окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване послове.  - Као доказ за изведене радове са цементном стабилизацијом тла неопходно је поред тражениг доставити **комплетну Окончану ситуацију.**  **Напомена**: Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:  - назив и адреса наручиоца  - назив и седиште понуђача  - облик наступања за радове за које се издаје Потврда  - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном  року  - врста радова  - вредност изведених радова  - број и датум уговора  - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може  користити  - контакт особа наручиоца и телефон  - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца  **Б)** копије **важећих** сертификата одговарајућих стандарда за радове који су предмет набавке, важећих на дан отварања понуда. |
|  | А) Да је у претходне три обрачунске године (2015-2017) остварио пословни приход по основу изведених истих или сличних радова са радовима који су предмет јавне набавке, односно радова на партерном уређењу у износу од минимум **27.000.000,00 динара без ПДВ-а,** од чега минимум 1 реализован уговор о изведеним радовима са цементном стабилизацијом тла.  **Б)** Да понуђач поседује важећи сертификат о усаглашености:   * система управљања квалитетом са захтевима стандарда SRPS ISO 9001 или ISO 9001 **и** * система управљања заштитом животне средине са захтевима стандарда SRPS ISO 14001 или ISO 14001 **и** * система управљања заштитом здравља и безбедности на раду са захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001 или BS OHSAS 18001 |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | **Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева да има у власништву или да има право располагања довољним техничким капацитетом и то:  **- ровокопача - комбиноване машине (стручни налаз - преглед и провера машина) - 2 ком.**  **- багер точкаш - 1 ком.**  **- мини багер - 1 ком.**  **-хидраулични чекић-пикамер - 2 ком.**  **- камиона кипера (преко 10 т) - 2 ком.**  **- камиона кипера(носивости до 10 т) - 2 ком.**  **- машина за сечење бетона и асфалта - 1 ком.**  **- виброплоча - 1 ком.**  **- агрегат од 5 Kw - 1 ком.**  **- ваљак преко 8 тона – 1 ком.**  **- машина за цементну стабилизацију тла – 1 ком.** | **ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:**Наведени услови доказују се достављањем:   * овереног и од стране овлашћеног лица потписаног извода из књиговодствене картице или фотокопија књиговодствене картице на дан 31.12.2017. године да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи - маркира механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) **или** други доказ из ког се на несумњиви начин може утврдити право власништва или право располагања, тражена опрема да се обележи маркером (уговор о закупу, лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). * Фотокопија очитане **саобраћајне дозволе и полиса осигурања** за возила. * У случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 31.12.2017. године, уместо пописне листе може доставити други доказ из ког се јасно може утврдити да је власник траженог основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.).   **Напомена:** Уколико понуђач није власник покретне маханизације, потребно је да достави доказе да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено возило, сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг куће).  **У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.** |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | **Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом** за учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева да има најмање **20** запосленихна неодређено време или одређено време или ангажованих за обављање привремених и повремених послова или ангажованих по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди, сагласно Закону о раду и то:   * минимум 1 одговорни извођач радова на пејзажном уређењу слободних простора - дипломирани инжењер шумарства са лиценцом 474; * минимум 1 одговорни извођач радова са лиценцом 400, дипломирани инжењер архитектуре; * минимум 1 одговорни извођач радова са лиценцом 415 - дипломирани грађевински инжењер * минимум 1 одговорни извођач радова са лиценцом 450 - дипломирани инжењер електротехнике   - минимум 2 један грађевински техничар  - минимум 2 (два) руковаоца грађевинских машина  - минимум 2 (два) возача  - минимум 10 (десет) помоћних радника | А) Фотокопија уговора о раду, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о допунском раду и фотокопије МА образаца;  Б) За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа)  Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.  **Напомена:** Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  1. Уговор о привременим и повременим пословима;  2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);  3. Уговор о допунском раду. |

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образацовери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац морабити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који сеодносе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лицапонуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групемогу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла илиовлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

**1.Критеријум за доделу уговора**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом**

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за извођење радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Модел уговора (Образац 5).
6. Изјава понуђача о посети локације (Образац 6)
7. Изјава о одговорном извођачу (Образац 7)
8. Списак изведених радова (Образац 8)
9. Потврда о реализацији уговора (Образац 9).
10. Изјава о расположивости техничке опреме (Образац 10)
11. Предмер и предрачун (Образац 11)

**(ОБРАЗАЦ 1)**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова *–* **Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, ЈНОПБР: 136-404-182/2018-03**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:**

Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, ЈНОПБР: 136-404-182/2018-03

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Износ аванса | а) аванс 50% од укупно уговорене цене без ПДВ-а |
| Рок важења понуде  (минимум **90** дана од дана јавног отварања понуда) |  |
| Рок завршетка радова  (не може бити дужи од **45** календарских дана од дана увођења у посао) |  |
| Гарантни рок  (не краћи од **2** године од дана примопредаје радова) |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде*

**(ОБРАЗАЦ 2)**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник Понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћенолице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Особа за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имејл:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

У отвореном поступку јавне набавке ЈНОПБР: 136-404-182/2018-03 - Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум Овлашћено лице Понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:****.*Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву.

***(ОБРАЗАЦ 3)***

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(навести назив понуђача,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив Понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, ЈНОПБР: 136-404-182/2018-03 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**Напомена:***у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато*

**(ОБРАЗАЦ 5)**

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА**

**НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ**

**ЈНОПБР: 136-404-182/2018-03**

Закључен између:

1. **ИНВЕСТИТОРА: УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,** Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, ПИБ 108819257, матични број 08950920, коју заступа директор Недељко Ковачевић (у даљем тексту: Инвеститор);

и

1. ***А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)*

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Извођач радова)

*(Име, презиме и функција)*

***Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)*

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Извођач радова)

*(Име, презиме и функција)*

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио Подизвођачу:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)*

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Подизвођач

*(Име, презиме и функција)*

***Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА)***

**ГРУПЕ ПОНУЂАЧА** који су се на основу Споразума број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018. године, који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Инвеститору обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)*

као **члан групе који је носилац посла**, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Инвеститором и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова) *(Име, презиме и функција)*

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)*

као члан групе који ће дати средство финансијског обезбеђења/који ће издати предрачун/ привремену/окончану ситуацију, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (члан групе понуђача). *(Име, презиме и функција)*

**УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

* Дана 17.07.2018. године донета је Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке радова број: **136-404-182/2018-03**;
* Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број **136-404-182/2018-03**, донео Одлуку о додели уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ године и изабрао Извођача као најповољнијег Понуђача за извођење радова на Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора је извођење радова на реконструкцији слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, у свему према прихваћеној понуди Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ 2018. године, која је код Инвеститора заведена под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_ 2018. године, а која чини саставни део овог Уговора.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**Члан 2.**

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са прихваћеном Понудом и овим Уговором, техничком документацијом за извођење радова, важећим законима и прописима, техничким нормативима и стандардима који важе за ову врсту радова уз поштовање правила струке, као и да по завршетку радова изведене радове преда Инвеститору.

**Члан 3.**

Извођач радова (група понуђача) је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове. Понуђачи из групе понуђача одговарају солидарно према Инвеститору.

Извођач радова ће део радова (не више од 50% уговорених радова) који су предмет овог Уговора извршити преко

Подизвођача \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_/\_\_, ПИБ \_\_/\_\_\_\_ за део предмета јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у проценту \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ % од укупне вредности уговорених радова;

Извођач радова у потпуности одговара Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове извршене од стране подизвођача, као да их је сам извршио.

*(\*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета самостално).*

**Члан 4.**

Извођач радова је обавезан да пре увођења у посао изврши следеће:

* решењем именује одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде и да иста достави Инвеститору;
* у року до 7 (дана) од дана пријема техничке документације за извођење радова од стране Инвеститора достави Инвеститору Извештај о прегледу наведене документације, са евентуалним примедбама, на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
* потпише и овери пројекат за извођење;
* достави Инвеститору и стручном надзору на усвајање динамички план извођења уговорених радова са јасно назначеним активностима, чији су саставни делови: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала и финансијски план реализације извођења радова по месецима;
* достави Инвеститору пројекат организације и технологије извођења радова;
* достави Инвеститору средства финансијског обезбеђења у складу са чланом 5. овог Уговора и полисе осигурања у складу са чланом 7. овог Уговора.

**Средства финансијског обезбеђења**

**Члан 5.**

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, Инвеститору преда:

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини примљеног аванса од **50%** од уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг);
2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од **10%** од уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана.

Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим Уговором.

**Члан 6.**

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Инвеститору преда гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од **10%** од уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла.

**Полисе осигурања**

**Члан 7.**

Извођач је дужан да у року до 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Инвеститору полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.

Извођач радова је дужан да у року до 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави Инвеститору полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима.

Извођач радова је такође дужан да у року до 7 (седам) од закључења Уговора, достави Инвеститору полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим прописима.

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Инвеститора.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом осигурања.

**Члан 8.**

Извођач радова је дужан да:

1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изведе припремно-завршне, грађевинске, инсталатерске и друге радове, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора;
2. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштита околине за све време извођења радова;
3. о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима и упутствима Инвеститора;
4. обезбеди услове за извођење радове, према динамичком плану усвојеном од стране Инвеститора и стручног надзора;
5. одговорном извођачу радова обезбеди уговор о извођењу радова и документацију на основу које се изводе радови;
6. у току извођења радова обезбеђује сигурност објекта, безбедност лица која се налазе на градилишту и околине, одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал, тако да се Инвеститор ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору;
7. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду;
8. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који регулишу ову област и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;
9. за опрему и материјале који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, сертификате, потврде о пореклу робе и друга документа у складу са законом и достави их на увид стручном надзору и да на дан примопредаје радова, све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање, записнички преда Инвеститору;
10. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;
11. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима;
12. изради пројекат изведеног објекта у складу са важећим прописима;
13. по завршеним радовима одмах писмено обавести Инвеститора и стручни надзор да је завршио радове и да је спреман за њихову предају;
14. учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;
15. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају радова и коначни обрачун, у остављеном року;
16. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;
17. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;
18. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи.

**Члан 9.**

Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова.

Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама Инвеститора и стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме и о свом трошку отклони недостатке и пропусте.

Извођач радова је дужан да заједно са стручним надзором изврши сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачини извештај. Извештај оверавају и потписују Извођач радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. Извођач радова доставља извештај Инвеститору уз привремену ситуацију.

У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебну накнаду за то.

**ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА**

**Члан 10.**

Инвеститор је дужан да:

1. преда Извођачу радова техничку документацију за извођење радова приликом потписивања Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора;
2. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима;
3. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених врста радова и иста достави Извођачу радова пре увођења у посао;
4. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора;
5. поднесе пријаву радова надлежном органу најкасније 8 (осам) дана пре почетка извођења радова;
6. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту;
7. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко стручног надзора са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву;
8. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених и окончане ситуације у складу са Уговором;
9. образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду Комисије.

**Увођење извођача радова у посао**

**Члан 11.**

Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Инвеститора и Извођача радова, одговорних извођача радова и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

* да је Инвеститор предао Извођачу радова техничку документацију за извођење радова;
* да је Инвеститор обезбедио Извођачу радова несметан приступ градилишту;
* да је Инвеститор предао Извођачу радова решења о именовању лица која врше стручни надзор;
* да је Извођач радова предао Инвеститору банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања из члана 5. и 7. овог Уговора;
* да је Извођач радова предао Инвеститору динамички план извођења радова и пројекат организације и технологије грађења;
* да је Извођач радова предао Инвеститору решења о именовању одговорних извођача радова;
* да је Извођач радова потписао и оверио пројекат за извођење и доставио Инвеститору Извештај о прегледу техничке документације за извођење радова.

О увођењу Извођача радова у посао води се записник који оверавају и потписују представници Инвеститора и Извођача радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор.

Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику.

**Члан 12.**

Инвеститор ће најмање 7 (седам) дана унапред писмено обавестити Извођача радова и стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у посао.

**УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ**

**Члан 13.**

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), **без** обрачунатог пореза на додату вредност, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) **са** обрачунатим порезом на додату вредност.

Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима на дан испостављања привремене/окончане ситуације.

Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 14.**

Инвеститор ће уговорену цену радова из члана 13. овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи начин:

* аванс у висини од **50%** од уговорене вредности радова без обрачунатог пореза на додату вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:

1. исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,
2. банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
3. банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања;

* по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања;
* по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:

1. исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора,
2. банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
3. Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.

Вредност окончане ситуације не може бити мања од **10%** од уговорене вредности радова.

Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова.

**Члан 15.**

Аванс ће се правдати по привременим ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, с тим што је Извођач радова у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавању окончане ситуације.

**Члан 16.**

Привремене ситуације и окончану ситуацију, у 6 (шест) примерака, Извођач радова испоставља на основу стварно изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена.

Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, одговорних извођача радова, Извођача радова и Инвеститора.

Окончану ситуацију Извођач радова подноси Инвеститору по завршетку радова, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Инвеститору преко стручног надзора:

* фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора;
* фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора;
* фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора;
* фотокопије одговарајућих атеста и доказа о квалитету за уграђени материјал и опрему.

Уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са пресеком стања радова и извештај са анализом испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и предлогом мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији из члана 9. став 3. овог Уговора.

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Инвеститор неће извршити плаћање радова који нису исказани у комплетној достављеној документацији.

Инвеститор може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости. Уколико Инвеститор ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

О разлозима оспоравања и оспореном износу Инвеститор је дужан да обавести Извођача радова у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове.

**НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ**

**Вишак и мањак радова**

**Члан 17.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Инвеститора и стручни надзор.

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане сагласности Инвеститора и стручног надзора.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности Инвеститора.

Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Инвеститора.

**Члан 18.**

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Инвеститору, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације.

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Инвеститору банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.

**Непредвиђени радови**

**Члан 19.**

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Инвеститору, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи:

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног надзора;
2. детаљне анализе цена непредвиђених радова.

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Инвеститору најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Инвеститора, одлучује у име Инвеститора о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације.

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 сата. Инвеститор ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

**Измене током трајања уговора**

**Члан 20.**

Наручилац по овлашћењу може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од 5.000.000,00 динара.

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.

Члан 21.

Извођач радова је дужан да, до коначног обрачуна изведених радова, уговори све непредвиђене радове, као и вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 18. и 19. овог Уговора.

**РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

Члан 22.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана **(не дужи од 45 календарских** дана) од дана увођења Извођача радова у посао.

Члан 23.

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Инвеститор ће оставити накнадни рок до 10 (десет) дана да започне радове, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Инвеститор може раскинути овај Уговор, уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.

Члан 24.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

* у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;
* ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);
* ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
* због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Инвеститора;
* због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Инвеститору за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Инвеститор је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од пријема уредног захтева.

Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети Инвеститору најкасније 15 (петнаест) дана пре истека уговореног рока из члана 22. овог Уговора. Уколико Извођач радова упути Инвеститору захтев за продужетак рока, након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора.

Извођач радова нема право на продужење рока у следећим случајевима:

* ако западне у доцњу са извођењем радова због околности које су настале у време када је био у доцњи;
* за накнадно уговорене вишкове радова са укљученим мањковима радова.

**Члан 25.**

Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног надзора. Извођач радова је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 26.**

Ако Извођач радова не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 22. овог Уговора својом кривицом, обавезан је да плати Инвеститору уговорну казну у висини од 0,3% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова.

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Инвеститор има право да раскине овај Уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 27.**

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи две (2) године (минимум 2 године) рачунајући од дана примопредаје изведених радова. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

**Члан 28.**

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Инвеститора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива од стране Инвеститора и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Инвеститор има право да од Извођача радова тражи накнаду штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси одговорност.

**КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

**Члан 29.**

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће атесте и доказе о квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу са техничком документацијом.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба.

**ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

**Члан 30.**

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Инвеститор.

Комисију чине представници Инвеститора и Извођача радова, стручни надзор и одговорни извођачи радова.

Комисија ће у року од 7 (седам) дана од дана обавештења Извођача радова да су радови завршени приступити изради записника о примопредаји радова и записника коначном обрачуну.

**Члан 31.**

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају радова и коначни обрачун у две фазе:

I фаза - примопредаја свих изведених радова и документације у складу са важећим законом и релевантним подзаконским актима (техничка документација, решење којим се одобрава извођење радова, грађевински дневник, грађевинска књига, динамички план, атести и докати о квалитету уграђених материјалам и остала документа од важности за период извођења радова, технички преглед и експлоатацију објекта). У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји радови, који потписују сви чланови Комисије;

II фаза - израда коначног обрачуна за изведене радове на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије.

Уколико Комисија за примопредају радова и коначни обрачун констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају радова и коначни обрачун, Инвеститор може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 32.**

Инвеститор има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 10 (десет) дана од увођења у посао;
2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 10 (десет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;
3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;
4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове;
5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових овлашћења;
6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада;
7. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора Инвеститор има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Инвеститору штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Инвеститора, у складу са одредбама овог Уговора.

**Члан 33.**

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 (петнаест) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.

**Члан 34.**

Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.

**Члан 35.**

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Инвеститора и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 36.**

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно надлежним Судом.

За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима, као и важеће Посебне узансе о грађењу.

**Члан 37.**

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

Овај Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.

**И З В О Ђ А Ч Р А Д О В А И Н В Е С Т И Т О Р**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:*** *Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и Наручиоци ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде.*

*Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.*

*У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.*

***VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на енглеском језику.

Поступак се води на српском језику.

***2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Управа за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25**, са назнаком: **,,Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, ЈНОПБР:136-404-182/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца најдаље **до 20.08.2018**. године до **10,00 часовa***.*

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Модел уговора (Образац 5).
6. Образац Изјава понуђача о посети локације (Образац 6)
7. Изјава о одговорном извођачу (Образац 7)
8. Списак изведених радова (Образац 8)
9. Потврда о реализацији уговора (Образац 9).
10. Изјава о расположивости техничке опреме (Образац 10)
11. Предмер и предрачун (Образац 11)
12. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде
13. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса
14. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла
15. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року
16. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
17. Доказе за испуњеност додатних услова из главе IV ове конкурсне документације

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован упартије.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Управа за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25**, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку радовa** – ,,Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, ЈНОПБР:136-404-182/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„**Допуна понуде за јавну набавку радовa**- ,,Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, ЈНОПБР:136-404-182/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„**Опозив понуде за јавну набавку радовa** – ,,Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, ЈНОПБР:136-404-182/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку радовa** – ,,Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, ЈНОПБР:136-404-182/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од **50%**, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV Конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (у поглављу IV).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети Група понуђача.

Уколико понуду подноси Група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из Групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV Kонкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (упоглављу IV).

Понуђачи из Групе понуђача Споразумом **не могу мењати захтеве** које је Наручилац поставио Конкурсном документацијом.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.* Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

**-** Аванс у износу од **50 %** укупно уговорене вредности након закључења уговора, а у року до 45 дана од дана пријема предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса, банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса без ПДВ-а и банкарске гаранције за добро извршење посла. Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привремној ситуацији која претходи издавању окночане ситуације,

**- 40 %** укупно уговорене вредности по привременим месечним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца,

**-** остатак у износу од минимум **10%** вредности укупно уговорене вредности по окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року*,* оверене ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта и коначног обрачуна.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Минимални гарантни рок за изведене радове износи **2** (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде је 90 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

**9.5**. **Захтев у погледу рока извођења радова**

Рок за извођење радова максимално **45** календарских дана од дана увођења извођача у посао.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

**Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, обавезујуће писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај аванса, обавезујуће писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла и обавезујуће писмо о намерама банке за издавање гаранције отклањање грешака у гарантном року.**

**11.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде (једну)**са назначеним износом од **5%** од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је **90 дана** од дана отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

* понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
* понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
* понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

**11.2.Оригинал обавезујуће писмо банке** о намерама за издавање гаранције за повраћај аванса, у укупној висини утврђеног **аванса од 50%** од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца;

**11.3. Оригинал обавезујуће писмо банке** о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у укупној висини од **10%** укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца;

**11.4. Оригинал обавезујуће писмо банке** о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року у укупној висини од **10%** укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца,

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понудеи писма о намерама банке понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења заозбиљност понудеи писма о намерама банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања, а најдаље у року од 7 дана од дана закључења Уговора, као средства финансијског обезбеђења, Наручиоцу преда:**

**1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања**, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса од **50%** укупне уговорене цене **без ПДВ-а** са роком важности најмање 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг);

**2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од **10%** од укупне вредности уговора **без ПДВ-а**, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.**

**Изабрани Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова уз окончану ситуацију за изведене предметне радове преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:**

**Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.**

Извођач је дужан да у року до 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Инвеститору полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.

Извођач радова је дужан да у року до 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави Инвеститору полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима.

Извођач радова је такође дужан да у року до 7 (седам) од закључења Уговора, достави Инвеститору полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим прописима.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости податакадобијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке оподнетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и

рангирање понуде.

**13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

* Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,

електронске поште на e-mail-[snezana.basta@vojvodina.gov.rs](mailto:snezana.basta@vojvodina.gov.rs) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније **5** дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од **3** (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНОПБР:136-404-182/2018-03, „Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду.“

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или Понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**14. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничке документације, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему прихватљиве понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити.

Обилазак локације и увид у документацију биће организовану договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је на телефон број 021/4881-732 или писменим путем на мејл: [snezana.basta@vojvodina.gov.rs](mailto:snezana.basta@vojvodina.gov.rs)**,** мобилни телефон 063/251 708, уз претходну најаву **2** (два) дана раније сваким радним даном (понедељак – петак) **у времену од 8,00-15,30 часова.**

Рок за обилазак локације је најкасније **5** дана пре истека рока за достављање понуда.

Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Потврда о посети локације, којамора бити оверена од стране лица задуженог за обилазак локације.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

**Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији** за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија)**.**

Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail- [snezana.basta@vojvodina.gov.rs](mailto:snezana.basta@vojvodina.gov.rs) или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује Обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки на својој интернет страници, најкасније у року од **2** (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније **7** (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је Подносилац Захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније **до** истека рока за подношење понуда. После доношења Одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или Одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење Захтева за заштиту права је **10** (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су Подносиоцу Захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а Подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општина Алибунар, Трг Слободе бр.4, 26310 Алибунар- Јн.бр.404-96/17-04;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

**18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Рок за доношење одлуке о додели уговора је оквирно **25** дана од дана отварања понуда.

**19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у року од 8 дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из члaнa 149. Зaконa. У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудaНаручилац може зaкључити уговор пре истекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaконa.Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8 (осaм) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштитупрaвa или ће га у исом року позвати у просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати га Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од понуде и може због тогa сносити све законом предвиђене последице. Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, или га у остављеном року потписаног Наручиоцу не врати, Наручилац може дa зaкључи уговор сa првим следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико је због методологије доделе пондерa потребно утврдити првог следећег нaјповољнијег понуђaчa, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понудa и донети одлуку о додели уговорa.

**20. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

**21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке **после доношења Одлуке о додели уговора**, односно **Одлуке о обустави поступка** о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

**22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужна да Понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.

**(ОБРАЗАЦ 6)**

***ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ***

**ПОТВРЂУЈЕ СЕ** да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

у име понуђача

Назив понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт особа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имејл:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обишао локацију која је предмет јавне набавке ,,Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду, ЈНОПБР:136-404-182/2018-03 у пратњи представника Наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

У Новом Саду, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 године

Потпис овлашћеног представника Наручиоца

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:****Образац мора бити потписан од стране представника Наручиоца, односно лицазадуженог за обилазак локације.*

*Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступасамостално или са подизвођачима.*

*Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоцапосла групе понуђача или овлашћено лице члана групе*

**(ОБРАЗАЦ 7)**

**ИЗЈАВА**

**О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ,**

**КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ:136- 404-182/2018-03**

Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на реконструкцији слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Име и презиме** | **Број лиценце** | **Назив понуђача**  **који ангажује одговорног**  **извођача** | **Основ ангажовања:**  **1. Запослен код**  **понуђача**  **2. Ангажован**  **уговором** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Образац копирати у потребном броју примерака. Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у Групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла Групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

**(ОБРАЗАЦ 8)**

**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

Број позива: **136**-**404-182/2018-03**

***(референц листу доставити за претходне три годинеод2014-2016 године)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **Назив корисника** | **Спецификација радова која су предмет јавне набавке** | **Вредност изведених радова** | **Период извођења радова** |
| **адреса** |
| **контакт особа** |
| **број телефона** |
| **1** |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **2** |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **3** |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **4** |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **5** |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| **6** |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |

***Прилог: Потврде Наручиоца наведених у референц листи.***

***Овај Образац копирати у потребном броју примерака!***

**М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ОБРАЗАЦ 9)**

**ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назив наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за потребе Наручиоца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

***(заокружити одговарајући начин наступања)***

квалитетно и у уговореном року извео радове

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(навести врсту радова)***

у вредности од укупно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ,

односно у вредности од укупно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ,

а на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: Потпис овлашћеног лица Наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

*Образац копирати у потребном броју примерака*

**(ОБРАЗАЦ 11)**

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

Предмер радова за **ЈНОПБР:136**-**404-182/2018-03** - **Реконструкцији слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I ПРЕДМЕР РАДОВА – АРХИТЕКТУРА** | | | | | | | | |
| **ПРЕДМЕР ПРИПРЕМНИХ РАДОВА** | | | | | | | | |
| Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација несметано функционисала. | | | | | | | | |
| **Поз.** | **ОПИС** | | | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јед. цена** | | **Укупно** |
| **1** | **РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ** | | |  |  |  | |  |
| 1,2 | Демонтажа игралишта за псе и уклањање постојећих канти за отпатке. Демонтажом обухватити сву опрему игралишта, постојеће металне стубове заједно са темељима и ограду (стубови 54ком, ограда 100м'). Постојеће металне стубове транспортовати на локацију коју одреди Инвеститор ради репарације и поновне монтаже. Обрачун комплет. | | | комплет |  |  | |  |
|  | ***СВЕ УКУПНО*** | | |  |  |  | |  |
| **ПРЕДМЕР ЗЕМЉАНИХ РАДОВА** | | | | | | | | |
| Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација несметано функционисала. | | | | | | | | |
| **Поз.** | **ОПИС** | | **Јед. мере** | | **Кол.** | **Јед. цена** | | **Укупно** |
| **2.** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (ЗАМЕНА ТЛА)** | | | |  |  | |  |
| 2,1 | Набавка, насипање и разастирање хумуса, подлоге за траву (песак, земља и тресет у односу 1:1:1) и сејање траве, са квашењем и набијањем до потребне збијености и планирањем у бетонским жардињерама са бочних страна степеништа. Обрачун по м3. | | м3 | | 7,00 |  | |  |
| 2,2 | Набавка материјала и замена тла испод ослоначких делова изожбених експоната (топова и тенка). Она се састоји из уклањања површинског слоја хумуса ( дебљине око 50цм) до "здравих" слојева тла, у основи површине која је за око 50цм шира од габарита ових експоната и испуњавањем недостајућег волумена најпре слојем туцаника, набијеног до потребне збијености. На туцаник се сипа равномерни слој камене ризле у дебљини од 10цм. Остали део тла између ослоначких делова посути ризлом у дебљини од 3цм преко агротекстил фолије | |  | |  |  | |  |
|  | уклањање површинског слоја хумуса | | м3 | | 10,65 |  | |  |
|  | туцаник | | м3 | | 10,65 |  | |  |
|  | камена ризла | | џак | | 75,00 |  | |  |
|  | агротекстил фолија | | м2 | | 11,00 |  | |  |
| 2,3 | Набавка материјала и замена тла игралишта за псе. Ценом радова обухватити уклањање ниског и средњег растиња, уклањање површинског слоја хумуса (дебљине око 3цм) и испуњавање недостајућег волумена са равнањем. Преко изравнате поврсине земље се поставља агротекстил фолија. На фолију се сипа равномерни слој камене ризле у дебљини од 3цм. | |  | |  |  | |  |
|  | уклањање површинског слоја хумуса | | м3 | | 19,30 |  | |  |
|  | агротекстил фолија | | м2 | | 610,00 |  | |  |
|  | камена ризла | | џак | | 690,00 |  | |  |
|  | ***СВЕ УКУПНО*** | |  | |  |  | |  |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА КОНСТРУКЦИЈЕ** | | | | | | | | |
| Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација несметано функционисала. | | | | | | | | |
| **Поз.** | **ОПИС** | | **Јед. мере** | | **Кол.** | **Јед. цена** | | **Укупно** |
| **3** | **БЕТОНСКИ РАДОВИ (ТЕМЕЉЕЊЕ)** | | | | | | | |
| **3,1** | ***Реконструкција постојећег степеништа*** | | | | | | | |
| **а)** | Набавка материјала и реконструкција постојећег оштећеног бетонског степеништа у постојећим габаритима и рушење постојеће широке бетонске ограде уместо којих се формирају отворене жардињере за зеленило. Бетонирање извести од армираног бетона МБ30. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка мин. дебљине слоја 40 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом израду оплате са монтажом и демонтажом као, демонтажу постојећег бетонског степеништа са одвозом шута на градску депонију и израду темеља степеништа. | | м3 | | 24,00 |  | |  |
| **б)** | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју од 40цм и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | | м3 | | 28,00 |  | |  |
| **ц)** | Набавка и постављање мрежасте арматуре МА 500/560, Q-188 РØ6/15цм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг. | | кг | | 390 |  | |  |
| **3,2** | ***Темељи за уличну расвету*** | | | | | | | |
| **a)** | Набавка и постављање мрежасте арматуре МА Q139 РØ4.2/10цм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг. | | кг | | 132 |  | |  |
| **б)** | Набавка материјала, израда армирано бетонског темеља марке МБ 25. Темељ армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка мин. дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом радова обухватити монтажу и демонтажу оплате. Обрачун по м3. | | м3 | | 10,5 |  | |  |
| **ц)** | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју од 10цм и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | | м3 | | 1,7 |  | |  |
| **3,3** | ***Јарболи*** | | | | | | | |
| **a)** | Набавка и постављање мрежасте арматуре МА Q139 РØ4.2/10цм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг. | | кг | | 20 |  | |  |
| **б)** | Набавка материјала, израда армирано бетонског темеља марке МБ 25. Темељ армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка мин. дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом радова обухватити монтажу и демонтажу оплате. Обрачун по м3. | | м3 | | 2,1 |  | |  |
| **ц)** | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју од 10цм и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | | м3 | | 0,25 |  | |  |
| **3,4** | ***Клупе*** | | | | | | | |
| **a)** | Набавка и постављање мрежасте арматуре МА Q139 РØ4.2/10цм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг. | | кг | | 70 |  | |  |
| **б)** | Набавка материјала, израда армирано бетонског темеља марке МБ 25. Темељ армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка мин. дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом радова обухватити монтажу и демонтажу оплате. Обрачун по м3. | | м3 | | 1,8 |  | |  |
| **ц)** | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју од 10цм и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | | м3 | | 1 |  | |  |
| **3,5** | ***Канта за отпатке*** | | | | | | | |
| **a)** | Набавка и постављање мрежасте арматуре МА Q139 РØ4.2/10цм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг. | | кг | | 14,2 |  | |  |
| **б)** | Набавка материјала, израда армирано бетонског темеља марке МБ 25. Темељ армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка мин. дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом радова обухватити монтажу и демонтажу оплате. Обрачун по м3. | | м3 | | 0,8 |  | |  |
| **ц)** | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју од 10цм и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | | м3 | | 0,4 |  | |  |
| **3,6** | ***Канта за одлагање псећег измет*** | | | | | | | |
| **a)** | Набавка и постављање мрежасте арматуре МА Q139 РØ4.2/10цм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг. | | кг | | 4,4 |  | |  |
| **б)** | Набавка материјала, израда армирано бетонског темеља марке МБ 25. Темељ армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка мин. дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом радова обухватити монтажу и демонтажу оплате. Обрачун по м3. | | м3 | | 0,3 |  | |  |
| **ц)** | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју од 10цм и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | | м3 | | 0,1 |  | |  |
| **3,7** | ***"Walkline" лед расвета у партеру*** | | | | | | | |
| **a)** | Набавка и постављање мрежасте арматуре МА Q139 РØ4.2/10цм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг. | | кг | | 94 |  | |  |
| **б)** | Набавка материјала, израда армирано бетонског темеља марке МБ 25. Темељ армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка мин. дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом радова обухватити монтажу и демонтажу оплате. Обрачун по м3. | | м3 | | 1,7 |  | |  |
| **ц)** | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју од 10цм и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | | м3 | | 1,4 |  | |  |
| **3,8** | ***Потапајући стубићи*** | | | | | | | |
| **a)** | Набавка материјала, израда бетонског прстена за фиксирање металног улошка потапајућег стубића од неармираног бетона. Бетонирање радити у три сегмента према упутству проивођача преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 30 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом радова обухватити монтажу и демонтажу оплате. Обрачун по м3. | | м3 | | 1,6 |  | |  |
| **3,9** | ***Фиксни стубићи*** | | | | | | | |
| **a)** | Набавка и постављање мрежасте арматуре МА Q139 РØ4.2/10цм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг. | | кг | | 2,18 |  | |  |
| **б)** | Набавка материјала, израда армирано бетонског темеља марке МБ 25. Темељ армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка мин. дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом радова обухватити монтажу и демонтажу оплате. Обрачун по м3. | | м3 | | 0,11 |  | |  |
| **ц)** | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју од 10цм и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | | м3 | | 0,05 |  | |  |
| **3,10** | ***Темељење металних стубова игралишта*** | | | | | | | |
| **a)** | Набавка и постављање мрежасте арматуре МА Q139 РØ4.2/10цм. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. Обрачун по кг. | | кг | | 2,4 |  | |  |
| **б)** | Набавка материјала, израда армирано бетонског темеља марке МБ 25. Темељ армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка мин. дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом радова обухватити монтажу и демонтажу оплате. Обрачун по м3. | | м3 | | 2,5 |  | |  |
| **ц)** | Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју од 10цм и набити, до потребне збијености. Обрачун по м3. | | м3 | | 1,6 |  | |  |
|  | ***СВЕ УКУПНО*** | |  | |  |  | |  |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА** | | | | | | | | |
| Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација несметано функционисала. | | | | | | | | |
| **Поз.** | | **ОПИС** | **Јед. мере** | | **Кол.** | **Јед. цена** | **Укупно** | |
| **4** | | **ПОПЛОЧАЊЕ** |  | |  |  |  | |
| **4.1** | | Набавка материјала, постављање гранитне камене коцке сиве боје димензија 10x10x10цм у слоју песка од 5цм, слог "лепеза". Ценом радова обухватити набавку и разастирање песка. Обрачун по м2. Количина увећана за 10%. |  | |  |  |  | |
|  | | песак | м2 | | 912,00 |  |  | |
|  | | постављање гранитне камене плоче | м2 | | 912,00 |  |  | |
| **4.2** | | Набавка материјала, постављање гранитне камене коцке сиве боје димензија 10x10x8цм у слоју песка од 5цм. Ценом радова обухватити набавку и разастирање песка. Обрачун по м2. Количина увећана за 10%. |  | |  |  |  | |
|  | | песак | м2 | | 633,00 |  |  | |
|  | | постављање гранитне камене плоче | м2 | | 633,00 |  |  | |
| **4.3** | | Набавка материјала и реконструкција оштећене бетонске пешачке стазе која подразумева скидање површинског слоја у дебљини од ~8цм, попоравку оштећених делова и изливање нове бетонске плоче од набијеног бетона у дељини од 8цм. Обрачун по м3 уграђеног бетона. Ценом радова обухватити скидање површинског слоја, поправку оштећених делова и израду нове плоче као и оплату. |  | |  |  |  | |
|  | | скидање површинског слоја 8цм | м2 | | 36,00 |  |  | |
|  | | бетонирање плоче од набијеног бетона дебљине 8цм | м3 | | 3,00 |  |  | |
|  | | ***СВЕ УКУПНО*** |  | |  |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА - АРХИТЕКТУРА** | | |
| **1.** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |
| **2.** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |
| **3.** | **БЕТОНСКИ РАДОВИ (ТЕМЕЉЕЊЕ)** |  |
| **4.** | **ПОПЛОЧАВАЊЕ** |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II ПРЕДМЕР РАДОВА - САОБРАЋАЈНИЦА** | | | | | | | |
| **РБ.** | **Поз.** | | | **ОПИС** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јед. цена** | **Укупно** |
| **1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | | | | |
| **1** | | **1.01.** | | ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСА САОБРАЋАЈНИЦА | м1 | 414,00 |  |  |
| **2** | | **1,02** | | ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА | пауш |  |  |  |
| **3** | | **1,04** | | СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА | ком. | 3,00 |  |  |
| **4** | | **1,05** | | УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА | ком. | 3,00 |  |  |
| **5** | | **1,06** | | РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ДЕБЉИНЕ 40цм | м2 | 881,15 |  |  |
| **6** | | **1,08** | | РУШЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА | м2 | 143,64 |  |  |
| **7** | | **1.20.** | | УКЛАЊАЊЕ СТУБИЋА | ком. | 50,00 |  |  |
| **8** | | **1,28** | | ИЗРАДА СНИМКА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА | пауш |  |  |  |
|  | | **УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | |  |
| **2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | | | | |
| **9** | | **2.01.** | | ИСКОП ХУМУСА д= 40 цм | м3 | 145,60 |  |  |
| **10** | | **2.02.** | | ЗАМЕНА СЛОЈА СЛАБОГ ТЕМЕЉНОГ ТЛА ПЕСКОМ ДЕБЉИНЕ 20цм | м3 | 249,72 |  |  |
| **11** | | **2,03** | | ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ | м3 | 499,43 |  |  |
| **12** | | **2.05.** | | НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА | м2 | 930,83 |  |  |
| **13** | | **2.09.** | | ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ | м2 | 1.248,59 |  |  |
| **14** | | **2.10.** | | ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА, РАВНИХ ПОВРШИНА И КОСИНА | м2 | 573,40 |  |  |
| **15** | | **2,11** | | ХУМУЗИРАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИНА | м2 | 573,40 |  |  |
| **16** | | **2.12.** | | РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ДЕПОНИЈИ депонија на удаљености до 10 км | м3 | 530,36 |  |  |
| **17** | | **2.13.** | | ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА до 10 км | м3 | 530,36 |  |  |
|  | | **УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | | |  |
| **3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ** | | | | | | | | |
| **18** | | **3,01** | ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА од дроб. каменог матер. 0/63 мм д = 30цм | | м3 | 374,58 |  |  |
| **19** | | **3,02** | ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД ЦЕМЕНТОМ СТАБИЛИЗОВАНОГ ШЉУНКА д = 15цм | | м3 | 187,29 |  |  |
| **20** | | **3.15** | ИЗРАДА ГРАНИТНИХ ИВИЧЊАКА 18/12 Н=0.0 цм | | м1 | 331,51 |  |  |
| **21** | | **3.15** | ИЗРАДА ГРАНИТНИХ ИВИЧЊАКА 7/20 H=0.0 цм | | м1 | 347,15 |  |  |
|  | | **УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА** | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| napomena; ugradnja kamene kocke na sloju peska je u predmeru i predračunu arhitektonskog projekta. | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА - САОБРАЋАЈНИЦА** | | |
| **1.** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |
| **2.** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |
| **3.** | **ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ** |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III ПРЕДМЕР РАДОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА** | | | | | |
| Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација несметано функционисала. | | | | | |
| Радови се изводе паралелно са грађевинским и радовима на изградњи НН кабловске подземне мреже. Током извођења радова сва укрштања са другим инсталацијама проверити на лицу места. | | | | | |
| **Поз.** | **ОПИС** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јед. цена** | **Укупно** |
| **1** | **Набавка главног материјала** |  |  |  |  |
| **1** | Линијска уградна подна светиљка у алуминијумском кућишту са 240LED/м, 15W/м, приближних димензија 31ммx92.5мм, 24V, 670Lм/м, IP65/67, са опалним дифузором, оптерећење до 500кг. Дужина светиљке 1.0м |  |  |  |  |
|  | Светиљка типа WALKLINE, BWKL0215G04WAA, ILTI LUCE, Philips, или одговарајућа. | ком | 2 |  |  |
|  | Светиљке се спајају по две у низу. |  |  |  |  |
|  | LED driver WALIM60, 24V, 60W IP65, у комплету са разводном кутијом 200x150x100mm | ком | 1 |  |  |
|  | У цену урачунати и израду подлоге за монтажу светиљке (0.5m3 бетона). | ком | 1 |  |  |
|  | **Обрачун по комплету.** | **комплет** | **10** |  |  |
|  | Уписати произвођача и тип понуђене светиљке:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| **2** | Светиљка за урбано осветљење јавних површина, тргова, паркова и пешачких стаза.  Светиљка конципирана из два дела, доњи део светиљке је стуб пречника 220мм, висине 3000мм, од поцинкованог челика завршно бојеног у тамно сиву тзв. “urban grey” боју.  Стуб је тежине 58кг, уз стуб се испоручује анкер за монтажу који се поставља у бетонски темељ (није предмет ове позиције).  Горњи део светиљке је туба пречника 220мм, висине 800мм, од транспарентног поликарбоната са интегрисаним LED извором светла карактеристика 54W, 5562lm, 3000К.  Светиљка је у антивандал изведби, специјални шрафови спречавају неауторизовано отварање светиљке.  Степен механичке заштите IP65 / IK10.  Укупна висина стуба са светлећим елементом је 3800мм, укупна тежина 65кг.  Светиљка опремљена електронским преспојним прибором са могућношћу димовања протоколом 0-10V. |  |  |  |  |
|  | Светиљка типа CITIZEN, LEDSC4, 1xLED 54W, 3000K, 5562 lm, CRI 80, IP65, IK10, 230V, или одговарајућа. |  |  |  |  |
|  | **Комплет са свим потребним монтажним прибором, анкер плочом, анкерима, завртњима, гуменом полдошком,...** | **комплет** | **20** |  |  |
|  | Уписати произвођача и тип понуђене светиљке:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| **3** | Уградна подна светиљка , IP65. Светиљка типа AmphiLux, BBD420 Compact (12 x LED, Mono ), 40W, 40°, Philips, или одговарајућа. На две светиљке се урађује LED driver WALIMLED060/12 |  |  |  |  |
|  | **Комплет са уградном дозном.** | **комплет** | **1** |  |  |
|  | Уписати произвођача и тип понуђене светиљке:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| **4** | Гумена подлошка за нивелацију стуба (гумена подлошка се поставља између стопе темеља и анкер плоче стуба). | ком | 20 |  |  |
| **5** | Антикорозивни поклопац за матице (ПВЦ поклопац са уграђеним заштитним средством који се поставља преко матица анкера) | ком | 80 |  |  |
| **6** | PP00 4x6mm2 ,напајање стубова 4m, | м | 200 |  |  |
| **7** | PP00-Y 5x4mm2 , напајање | м | 100 |  |  |
| **8** | PP00-Y 3x2.5mm2 | м | 200 |  |  |
| **9** | 30x4 SRPS N.B4.901Č | м | 200 |  |  |
| **10** | Cu уже 25mm2 | м | 50 |  |  |
| **11** | Cu плетеница 16mm2 | м | 5 |  |  |
| **12** | Укрсни комад T-T | ком | 10 |  |  |
| **13** | Укрсни комад T-U,Al-Cu,''OBO-BETERMAN'' | ком | 20 |  |  |
| **14** | кабловски пластични штитници | м | 200 |  |  |
| **15** | јувидур цевиi f110 | м | 100 |  |  |
| **16** | дупла "K" рачва 110/45o sa две ПВЦ цеви f110/500mmm | ком | 20 |  |  |
| **17** | трака за упозорење | м | 200 |  |  |
| **18** | песак | м³ | 12 |  |  |
| **19** | бетон MB30 - са атестом о квалитету! | м³ | 12 |  |  |
| **20** | Кабловске ознаке за уградњу на бетонски темељ. | ком | 15 |  |  |
| **21** | Ситани непредвиђени инсталациони радови и материјал (кабел-папуче,завртњи,и остало...) | паушално | 1 |  |  |
|  | **Укупно главни материјал** |  |  |  |  |
| **2** | **Радови на изградњи ЈО** | | | | |
| Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација несметано функционисала. | | | | | |
| **1** | Геометарско обележавање трасе кабловског рова и положаја канделаберских стубова. Протокол се предаје инвеститору на папиру на самом почетку радова те се може користити и за тачно одређивање дужине кабла због наруџбе. Обрачун по дужном метру трасе свих кабловских ровова. Комплет са графичком и табеларном спецификацијом површина за раскопавање (врста, локација и количине)! | м | 200 |  |  |
| **2** | Ручни ископ рова до дубине 0,9м (уобичајено) односно 1,4м (испод коловоза); изузетно на неким местима у договору са надзорним органом - дубина по потреби, у земљишту III категорије. Комплет са затрпавањем и набијањем у слојевима не дебљим од 20цм и прибављањем атеста о збијености тла (збијеност у складу са наменом површине!). Обрачун по кубном метру земље. НАПОМЕНА: Радови се изводе паралелно са грађевинским. Ручни ископ је цца 0.2м дубине од доње коте ископа за пут и тротоар. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном. | м3 | 10 |  |  |
| **3** | Ископ рова до дубине 0,9м (уобичајено) односно 1,4м (испод коловоза); изузетно на неким местима у договору са надзорним органом - дубина по потреби, у земљишту III категорије. Комплет са затрпавањем и набијањем у слојевима не дебљим од 20цм и прибављањем атеста о збијености тла (збијеност у складу са наменом површине!). Обрачун по кубном метру земље. НАПОМЕНА: Радови се изводе паралелно са грађевинским. Ручни ископ је цца 0.2м дубине од доње коте ископа за пут и тротоар. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по метру кубном. | м3 | 70 |  |  |
| **4** | Израда бетонског темеља у радионици, бетон МБ30 датих димензија у метрима. При изради поставити приводне ПВЦ цеви ф75(110)мм и дуплу "К" рачву, стубне анкере и централну куку ф22 за транспорт и уградњу темеља. Комплет са израдом подлоге темеља од набијеног шљунка дебљине 10цм. Обрачун по урађеном, транспортованом и уграђеном бетонском темељу. Димензије и облик темеља ће се за свако стубно место утврдити у зависности од инсталација које се налазе у близини! Након монтаже, око темеља се сипа песак уз набијање помоћу воде. |  |  |  |  |
|  | Димензије и облик темеља ће се одредити према потреби на терену, а запремина до 0.5м3, комплет са уградњом 1кг одговарајуће арматуре. | ком | 20 |  |  |
| **5** | Подизање и монтажа стуба висине 4м. Комплет са монтажом на темељ, нивелацијом, повезивањем на напојни вод, повезивање на уземљивач, повезивање прикључне плоче. | ком | 20 |  |  |
| **6** | Уградња подних светиљи. Радови се изводе паралелно са монтажом бехатон коцки. Уградња светиљки и разводне кутије према упутству произвођача. Радови обухватају израду бетонске подлоге и бочних зидова, за укрућење светиљки. | ком | 22 |  |  |
| **7** | Полагање, у већ ископаном рову на дубини 90цм, поцинковане челичне траке Fe-Zn 30x4mm, SRPS N.B4.901, у постељицу од ситне земље дебљине 0,1м. Обрачун по дужном метру положене траке. | м | 200 |  |  |
| **8** | Израда везе стуба и уземљивача уз помоћ укрсног комада SRPS N.B4.936 заливеног у олово и Fe-Zn траке или сеченог Cu ужета 25mm2 на просечно 2m. Обрачун по стубном месту. | ком | 20 |  |  |
| **9** | Полагање кабла у ископаном (затрпаном до дубине 0.8м земљом) рову . Пролаз кабла испод саобраћајница осигурати увлачењем у тврде јувидур цеви ф110мм или Fe-Zn цеви ф60мм. Изнад кабела се сипа чиста ситна земља 0.2м, па се изнад полажу пластични штитници. Генерално се ров испод тротоара, паркинга и саобраћајница затрпава песком! На висини 0.3м изнад каблова се полаже трака за упозорење. Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба (ово се односи само на 4x6/16. Обрачун по дужном метру. |  |  |  |  |
| **a** | - PP00 4x6mm2 | м | 200 |  |  |
| **b** | - PP00-Y 5x4mm2 | м | 100 |  |  |
| **c** | - PP00-Y 3x2,5mm2 | м | 100 |  |  |
| **10** | Уградња заштитних цеви на местима како је ситуацијом приказано. Обрачун по дужном метру. |  |  |  |  |
|  | a) јувидур f110 | м | 100 |  |  |
| **11** | Израда пројекта изведеног објекта. | ком | 1 |  |  |
| **12** | Повезивање електро ормана. Обрачун по сату VKV електричара. | час | 16 |  |  |
| **13** | Континуирано чишћење градилишта за време изградње и након завршетка градње. | пауш | 1 |  |  |
| **14** | Постављање кабловских ознака према пројекту и потребама терена.Обрачун по ознаци. | ком | 15 |  |  |
| **15** | У току полагања каблова и ПВЦ цеви (пре затрпавања рова) снимање трасе положених каблова, заштитних цеви и стубова јавног осветљења са израдом катастра изведеног стања. Снимак се предаје Републичком геодетском заводу за картирање и инвеститору. Инвеститору се снимак предаје на крају извођења радова - пре израде окончане ситуације, у папирној и дигиталној форми на CD у ACAD - "\*.dwf" формату (са таблицом апсолутних кордината свих стубова као и преломних тачака трасе каблова). Овај снимак је основа за коначни обрачун. Републичком геодетском заводу се предаје снимак ради картирања. Комплет са добијањем потврде о предатој документацији РГЗ-у. Обрачун по дужном метру трасе каблова. | м | 200 |  |  |
| **16** | Плаћање трошкова картирања Републичком геодетском заводу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по дужном метру трасе каблова. | м | 200 |  |  |
| **17** | Довоз песка и разастирање у ров кабла или на траси. | м3 | 12 |  |  |
| **18** | Испитивање каблова, других проводника и веза у инсталацији. Прибављање верификационих извештаја од надлежне установе, посебно о квалитету изолације, заштите од опасних напона додира, збијености тла, фотометријска мерења, интерни технички пријем, припремно-завршни радови. Пробни рад и предаја објекта. |  |  |  |  |
|  | Све комплет: | кпт | 1 |  |  |
|  | **Укупно радови на изградњи** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОНЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | |
| **1.** | **ГЛАВНИ МАТЕРИЈАЛ** |  |
| **2.** | **РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ** |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV ПРЕДМЕР РАДОВА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ** | | | | | |
| **Поз.** | **ОПИС** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јед. цена** | **Укупно** |
| **1.** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | |
| **1.1.** | ПРЕНОС ПРОЈЕКТА НА ТЕРЕН И  ТЕХНИКА ПРИПРЕМЕ |  |  |  |  |
|  | Пре почетка радова извођач је дужан да дефинише површине намењене озелењавању.Након завршених земљаних радова извођач треба да пренесе пројекат на терен тако да се обојеним кочићима или другим ознакама са плана садње пренесу на терен места садње. Обрачун изведених радова се врши по m2 површине предвиђене за пејзажно уређење. | m2 | 4.084,03 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **1.2.** | УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СТАБАЛА |  |  |  |  |
|  | Сеча се изводи уз употребу дизалице висине до 20 м са заштитном корпом, због близине саобраћајница, објеката и инсталација и дрвећа које се задржава, гране се секу прикраћивањем из корпе, као и стабло, обарање се врши конопцем. Прерада дрвне масе и грањевине преносом до депоније са слагањем; затим се приступа вађењу пањева са корењем уз машинско и ручно откопавање, пресецање жила, припрема за утовар. По завршетку посла рупа се затрпава приручним материјалом. Графички прилог- Карта постојеће вегетације, редни бројеви 7,18,21,22,26 и 27. Обрачун се врши по комаду уклоњеног стабла са извађеним припадајућем пањем по прсним пречницима. |  |  |  |  |
| **а)** | стабло од 11 - 20 cm | kom | 2 |  |  |
| **б)** | стабло од 71 - 90 cm | kom | 2 |  |  |
| **в)** | стабло преко 90 cm | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **1.3.** | ПРИМЕНА МЕРА ДЕНДРОХИРУРГИЈЕ |  |  |  |  |
|  | Орезивање дрвећа лишћара проређивањем круне, тако да се прво одрежу болесне, суве и оштећене гране, а затим оне које су прегусте или ударају у околно дрвеће, водећи рачуна да се битно не смањи лисна маса. По орезивању извршити пресецање грана и припремати за утовар. Ране дебла очистити од трулежи до здравог ткива и испунити га заштитним воском, а пресеке грана премазати калемарском масом. Графички прилог- Карта постојеће вегетације, редни бројеви 1,2,3,4,9,16,17,19 и 20. Обрачун извршити према комаду орезаног и очићшћеног стабла, а према пречнику круне : |  |  |  |  |
| **а)** | преко 8 m | kom | 9 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **1.4.** | ПРЕСАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ САДНИЦА |  |  |  |  |
|  | Вађење стаблашица лишћара за пресадњу са потребним балирањем у саргију и припрема за утовар. Копање рупа за садњу стаблашица на необрађеном и тешком земљишту уз сталну употребу крампа димензија 0,8x0,8x0,8 . Садња извађених садница у припремљене рупе, а према опису радова за садњу ниских лишћара. Графички прилог - Карта постојеће вегетације, р. бројеви 6,8,10-15,36,37,39,40,42,56,57,59- 90. Обрачун извршити према комаду извађене и пресађене саднице |  |  |  |  |
| **а)** | садница до 5 cm пречника | kom | 47 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно** : |  |
| **1.5.** | ИЗРАДА ПОСТОЉА ЗА ЕКСПОНАТЕ |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала и замена тла испод ослоначких делова изожбених експоната (скулптура). Састоји се из уклањања површинског слоја хумуса d= 50 cm до "здравих" слојева тла, у основи површине која је за око 50 cm шира од габарита експоната и испуњавањем недостајућег волумена најпре слојем туцаника, набијеног до потребне збијености. На туцаник се сипа равномерни слој камене ризле у дебљини од 10цм. Остали део тла између ослоначких делова посути ризлом у дебљини од 3цм преко агротекстил фолије. Обрачун извршити по комаду укупно израђеног постоља. | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **1.6.** | МОНТАЖА ЗАШТИТЕ ЗА СТАБЛА У ПРОСТОРУ ЗА ПСЕ |  |  |  |  |
|  | Израда поцинчанежичане заштите дебљине 6mm са завареним шипкама за стабилизирање. Заштита пречника 1m и висине 1,5 m са укопавањем у земљу до 20 сm. Уз обавезан премаз завршном бојом. Обрачун извршити по комаду израђене и монтиране заштите. | kom | 6 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
|  | **УКУПНО (1)** |  |  |  |  |
| **2.** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** | | | | |
| **2.1.** | УГРАДЊА ХУМУСА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња свеже плодне земље - хумуса . Хумузирање се врши у слоју од 10 cm. на позцијама одређеним за затрављивање Ова позиција обухвата довоз хумусне земље са позајмишта, истовар и планирање са тачношћу +/- 3 cm.Обрачун изведених радова врши се по m3 утоварене, превезене, истоварене и испланиране плодне земље, а ценом је обухваћен сав рад и транспорт до објекта. Коту терена прилагодити коти ивичњака. | m3 | 369,29 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно** |  |
|  | **УКУПНО (2)** |  |  |  |  |
| **3.** | **УГРАДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА** | | | | |
| **3.1.** | УГРАДЊА ВИСОКИХ ЧЕТИНАРА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и садња високих четинара према опису квалитета садног материјала. Ископ садне јаме димензија 1x1x1 m са односом нечистоћа. Испуна са 1 m³ плоднe земљe у растреситом стању. Садња према општим условима, а уз додавање 5 kg органског ђубрива и 50 лит. тресета. Анкерисање садница уз кориштење штафле 5x8x250 cm и фиксирање дистанцером.. Малчирање садне јаме са 100 литара природне борове коре и заливање саднице. Обрачун изведених радова се врши по комаду уграђене саднице и саднице. Графички прилог -композициони план, Ginkgo biloba 1 kom | kom. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **3.2.** | УГРАДЊА ВИСОКИХ ЛИШЋАРА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и садња лишћарских садница према опису квалитета садног материјала. Ископ садне јаме димензија 1x1x1 m са одношењем нечистоћа. Испуна са 1 m³ плоднe земљe у растреситом стању. Садња према општим условима, а уз додавање 5 kg органског ђубрива и 50 лит. тресета. Анкерисање садница уз кориштење штафле 5x8x250 cm и фиксирање дистанцером. Малчирање садне јаме са 100 литара природне борове коре и заливање саднице. Обрачун изведених радова се врши по комаду уграђене саднице и саднице. Графички прилог -композициони план, Liriodendron tulipifera-1 ком., Platanus acerifolia-9kom., Quercus borealis- 7kom | kom. | 16 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **3.3.** | УГРАДЊА СРЕДЊЕ ВИСОКИХ ЛИШЋАРА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и садња ниских и средње високих лишћара садница према опису квалитета садног материјала. Ископ садне јаме димензија 0,8x0,8x0,8 м са односом нечистоћа. Испуна са 0.5 м³ плодне земље у растреситом стању. Садња према општим условима, а уз додавање 2,5 кг органског ђубрива и 25 лит. тресета. Анкерисање садница уз кориштење летве 5x3x250 цм и фиксирање дистанцером. Малчирање садне јаме са 70 литара природне борове коре и заливање саднице. Обрачун изведених радова се врши по комаду уграђене саднице и саднице. Графички прилог -композициони план, Koerleuteria paniculata-1kom | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **3.4.** | УГРАДЊА НИСКИХ ЛИШЋАРА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и садња ниских и средње високих лишћара садница према опису квалитета садног материјала. Ископ садне јаме димензија 0,8x0,8x0,8 м са односом нечистоћа. Облагање јаме са 7 м²агропростирке и испуна са 0.5 м³ плодне земље у растреситом стању. Садња према општим условима, а уз додавање 2,5 кг органског ђубрива и 25 лит. тресета. Анкерисање садница уз кориштење летве 5x3x250 цм и фиксирање дистанцером. Малчирање садне јаме са 70 литара природне борове коре и заливање саднице. Обрачун изведених радова се врши по комаду уграђене саднице и саднице. Графички прилог -композициони план, Carpinus betulus Fastigiata-4 kom | kom | 4 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **3.5.** | УГРАДЊА НИСКИХ ЧЕТИНАРА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и садња ниских-средње високих четинара према опису квалитета садног материјала. Ископ садне јаме димензија 0,6x0,6x0,6 m са односом нечистоћа. Испуна рупе са 0.2 m³ плоднe земљe у растреситом стању. Садња према општим условима, а уз додавање 1,5 kg органског ђубрива и 15 лит. тресета. Малчирање садне јаме са 50 литара природне борове коре и заливање саднице. Обрачун изведених радова се врши по комаду уграђене саднице и саднице. Графички прилог -композициони план, Taxus baccata Globosa 13 kom, Taxus baccata Pyramidalis 2kom | kom | 15 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **3.6.** | УГРАДЊА ЛИШЋАРСКОГ ШИБЉА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и садња лишћарског шибља према опису квалитета садног материјала на предходно припремљену површину предвиђену за садњу шибља. Ископ садне јаме димензија 0,3x0,3x0,3 m са односом нечистоћа, и испуна са 0,12 m³ плодне земље у растреситом стању. Садњу извршити према општим условима, а уз додавање 0,5 kg органског ђубрива и 5 литара тресета. Малчирање садне јаме са 10 литара природне борове коре и залевање саднице. Обрачун изведених радова се врши по комаду уграђене саднице и саднице. Графички прилог -композициони план, Berberis thunberii atropurpurea Admiration 351, Buddleja davidii 63 kom., Kolkwitzia amabilis 13kom., Cottinus coggygria Royal Purple 91kom., Spiraea japonica Golden Princess 411kom. | kom | 929 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **3.7.** | УГРАДЊА ЗИМЗЕЛЕНОГ ШИБЉА |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и садња зимзеленог шибља према опису квалитета садног материјала на предходно припремљену површину предвиђену за садњу шибља. На комплетно припремљену површину за садњу шибља - ископ садне рупе димензија 0,3x0,3x0,3 m са односом нечистоћа, и испуна са 0,12 m³ плодне земље у растреситом стању. Садњу извршити према општим условима, а уз додавање 0,5 kg органског ђубрива и 5 литара тресета. Малчирање садне јаме са 10 литара природне борове коре и залевање саднице. Обрачун изведених радова се врши по комаду уграђене саднице. Графички прилог -композициони план, Cotoneaster microphyllus 52kom., Erica carnea 40kom., Mahonia aquifolium 274 kom., Pyracantha coccinea 162 kom. | kom | 528 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
|  | **УКУПНО (3)** |  |  |  |  |
| **4.** | **ТРАВНЕ ПОВРШИНЕ** | | | | |
| **4.1.** | ТРАВЊАК ЗАСНОВАН СЕТВОМ СЕМЕНА ТРАВЕ |  |  |  |  |
|  | Ручно подизање травњака сетвом. Радови обухватају: фрезирање, финo планирање, сетву травне смеше која је предвиђена пројектом, ваљање, чишћење терена након завршених радова и заливање. Обавеза извођача радова јесте залевање и кошење травњака до треће кошње.  Обрачун радова врши се по m2 за сав рад и материјал, а према наведеном опису. У цену урачунато и семе траве. | m2 | 2.904,19 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно :** |  |
| **4.2.** | ТРАВЊАК ЗАСНОВАН УГРАДЊОМ БУСЕНА ТРАВЕ |  |  |  |  |
|  | Радови na формирању травњака бусеном траве обухватају: фрезирање, финo планирање, прихрањивање терена, и ваљање обрађене површине која је предвиђена пројектом.На припремљену површину извршити полагање бусена и ваљање истог. Након завршених радова извршити заливање, а прву кошњу урадити када висина траве буде 6-8 сm.Обавеза извођача радова јесте залевање травњака и његово кошење до треће кошње. Обрачун радова врши се по m2 за сав рад и материјал, а према наведеном опису. У цену је урачунат гајени бусен траве. | m2 | 788,78 |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно** |  |
|  | **УКУПНО (4)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА** | | |
| **1.** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |
| **2.** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |
| **3.** | **УГРАДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА** |  |
| **4.** | **ТРАВНЕ ПОВРШИНЕ** |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | |
| **I** | **АРХИТЕКТУРА** |  |
| **II** | **САОБРАЋАЈНИЦА** |  |
| **III** | **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** |  |
| **IV** | **ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА** |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** |  |
|  | **ИЗНОС ПДВ-а:** |  |
|  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** |  |

Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_